|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип лампы** | **Мощн., Вт** | **Свет. поток, лм** | **Средняя продолжит. горения, ч** | **Тип цоколя** |
|
| [ДНаТ 70-1М](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=919) | 70 | 6 000 | 20 000 | Е27 |
| [ДНаТ 100-1М](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=920) | 100 | 9 000 | 20 000 | Е40 |
| [ДНаТ 150-1М](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=921) | 150 | 15 000 | 20 000 | Е40 |
| [ДНаТ 250-5М](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=922) | 250 | 28 000 | 24 000 | Е40 |
| [ДНаТ 400-5М](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=923) | 400 | 48 000 | 24 000 | Е40 |
| [ДНаТ 600-М](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=1302) | 600 | 75 000 | 24 000 | Е40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип лампы** | **Мощн.,**  **Вт** | **Свет. поток, лм** | **Ср. продолжит. горения, ч** | **Тип цоколя** |
|
| [ДРИ 250-6](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=1256) | 250 | 18400 | 6000 | Е40 |
| [ДРИ 250-7](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=1257) | 250 | 18400 | 10000 | Е40 |
| [ДРИ 400-6](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=1259) | 400 | 30000 | 6000 | Е40 |
| [ДРИ 400-7](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=1260) | 400 | 30000 | 10000 | Е40 |
| [ДРИ 700-5](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=1262) | 700 | 60000 | 9000 | Е40 |
| [ДРИ 700-6](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=1263) | 700 | 56000 | 6000 | Е40 |
| [ДРИ 1000-5](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=1264) | 1000 | 103000 | 9000 | Е40 |
| [ДРИ 1000-6](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=1265) | 1000 | 103000 | 3000 | Е40 |
| [ДРИ 2000-6](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=1266) | 2000 | 200000 | 2000 | Е40 |
| [ДРИ 3500-6](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=1301) | 3500 | 350000 | 2000\* | Е40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип лампы** | **Мощн., Вт** | **Свет. поток, лм** | **Ср. продолжит. горения, ч** | **Тип цоколя** |
|
| [ДРЛ 125](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=893) | 125 | 5900 | 10000 | Е27 |
| [ДРЛ 250М](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=895) | 250 | 12000 | 10000 | Е40 |
| [ДРЛ 400М](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=897) | 400 | 22000 | 10000 | Е40 |
| [ДРЛ 700](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=898) | 700 | 40600 | 20000 | Е40 |
| [ДРЛ 1000](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=899) | 1000 | 58000 | 18000 | Е40 |
| [ДРВ 160-1](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=901) | 160 | 2500 | 3000 | Е27 |
| [ДРВ 250](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=902) | 250 | 4600 | 3000 | Е40 |
| [ДРВ 500](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=903) | 500 | 12250 | 3000 | Е40 |
| [ДРВ 750-1](http://lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=3&viewid=905) | 750 | 22000 | 3000 | Е40 |